2025-08-25-X8DDG-1.29-BIOS-NOLOGO-AllinOne-DU.bin
MD5：FA80081C04695062C6EC04F283E203EF
2025-08-25-X8DDG-1.29-BIOS-NOLOGO-AllinOne-DU.tar.gz
MD5：BDDA5A81BB04A87750265DD4C2CC8366

修改整机配置
修改路径如下所示
Advanced>SID Setting

根据整机实际配置情况修改SID设置
产品型号与SID对应如下：
HS520GE-ICX-D-S2O → 520D.12
HS520GE-ICX-D-M2O → 520D.12
HS420GE-ICX-D-S2O → 420D.12
HS420GE-ICX-D-M2O → 420D.12
HS420GE-ICX-2H-12L → 420H.12（均衡模式）， 420HH.12（级联模式）
HS420GE-ICX-2H-24S → 420H.24













