2025-9-1-X9DDG-V10B-BIOS-V01.19.0-NOLOGO-AllinOne.bin
MD5：C426C006BB971F95AA81459071364F46

obmc-2025-9-1-X9DDG-V10B-BIOS-V01.19.0-NOLOGO-AllinOne.tar.gz
MD5：FA7329723A71A5BC3C55C3E5F33B3C30

修改整机配置
修改路径如下所示
Advanced>SID Setting

根据整机实际配置情况修改SID设置
整机配置与SID对应关系如下：
HS422GE-BHS-D-12L(B版主板) → 422D.12.B
HS422GE-BHS-2E-12L(B版主板) → 422E.12
HS722GE-BHS-D-12L(B版主板) → 722D.12.B（default）

