2025-9-1-X9DDG-V10A-BIOS-V01.19.0-NOLOGO-AllinOne.bin
MD5：0CE68FF8CA8FA178B27363C598BC4148

obmc-2025-9-1-X9DDG-V10A-BIOS-V01.19.0-NOLOGO-AllinOne.tar.gz
MD5：DEFBD767030357214ECE81DD11D7284E

修改整机配置
修改路径如下所示
Advanced>SID Setting

根据整机实际配置情况修改SID设置
整机配置与SID对应关系如下：
HS422GE-BHS-D-12L(A版主板) → 422D.12.A
HS722GE-BHS-D-12L(A版主板) → 722D.12.A（default）