2025-9-1-X9DEL-BIOS-V01.19.0-NOLOGO-AllinOne.bin    
MD5：9B6E145CE4DE95D416AAA04112A76376

obmc-2025-9-1-X9DEL-BIOS-V01.19.0-NOLOGO-AllinOne.tar.gz
MD5：4E48A63AA69C67D6F3365078AB282B98

修改整机配置
修改路径如下所示
Advanced>SID Setting

根据整机实际配置情况修改SID设置
整机配置与SID对应关系如下：
HS2286-E-8L（12大盘 8SATA+4NVME）（B版主板） → 2286.E.12.B
SG6436-BHS(B版主板) → SG6436.B
HS2286-E-8L（12大盘 8SATA+4NVME）（A版主板） → 2286.E.12
SG6436-BHS(A版主板) → SG6436


